ГУАП

КАФЕДРА № 43

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)  
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доцент, к.т.н |  |  |  | А.А. Попов |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

|  |
| --- |
| Пояснительная записка к курсовой работе (проекту) |
| Гирлянда из 8-ми светодиодов – «Разбегающиеся огоньки» |
| по курсу: Программирование встроенных приложений |
|  |
|  |

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТУДЕНТ ГР. № | 4036 |  |  |  | В.И Кутьков |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2023

# СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

[СОДЕРЖАНИЕ 2](#_Toc154045117)

[Задание на курсовое проектирование 3](#_Toc154045118)

[Техническое задание на выбор 4](#_Toc154045119)

[Основные требования 6](#_Toc154045120)

[Схемы и алгоритм работы 7](#_Toc154045121)

[ВОТ ТУТ ДУХОТА С КОДОМ И КНОПКАМИ 8](#_Toc154045122)

[Заключение 9](#_Toc154045123)

[Список использованной литературы 10](#_Toc154045124)

# Задание на курсовое проектирование

Гирлянда из 8-ми светодиодов – «Разбегающиеся огоньки»

Считать, что к линиям ПВВ В подключенные светодиоды, причем высокий уровень на линии зажигает светодиод, низкий гасит. Реализовать движение «огоньков» в одном из трех режимов с заданной скоростью. Один или два «огонька» по выбору пользователя. Скорость, режим движения (с отражением влево-вправо, разбегающиеся, сталкивающиеся) и количество огоньков (1, 2), задавать через PORTA и кнопки, созданные скриптом отладчика. Текущие значения настроек выводить в окно отладчика (Debug (pringf) Viewer). Решить самостоятельно, какие кнопки создать и с какими функцями

# Техническое задание на выбор

Поскольку курсовое проектирование выполняется удаленно, без отладочной платы, то необходимо выполнить проект на симуляторе в среде Keil uVision5. Таким образом, для имитации нажатия кнопок необходимо использовать скриптовый отладчик Keil.

Будем считать, что у нас подключено следующее периферийное оборудование: виртуальная клавиатура с кнопками «режим», «скорость», «Кол-во», меняющие режим работы, скорость движения и кол-во «огоньков» соответственно. Будем считать, что к линии ПВВ В подключены 8 светодиодов, которые формируют «гирлянду», светодиоды на которой переключаются в связи с определенной логикой (режимом).

Согласно заданию, необходимо реализовать 3 режима переключения «огоньков»:

1. «Бегущий огонек»/«Отражающийся» - огонек начинает свой путь от левой части «гирлянды» и движется к правой, достигая крайнего правого положения, он движется обратно;
2. «Разбегающиеся огоньки» - 2 огонька начинают свой путь из центра «гирлянды» и движутся по направлению к крайнему левому и крайнему правому положениям. Достигая заданных позиций, «огоньки» гаснут;
3. «Сталкивающиеся огоньки» - 2 огонька начинают свой путь от крайнего левого и крайнего правого положений «гирлянды» и движутся на встречу друг к другу в центр. Достигая центра, огоньки «сталкиваются» образуя «взрыв», что зажигает все огоньки на ленте




Рис 1. Иллюстрация работы 3-х режимов движения




Рис 2. Диаграмма вариантов использования

Таблица 1. Назначение кнопок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название кнопки | Режим | Скорость | Кол-во |
| Назначение | Последовательная смена режимов | Последовательная смена скоростей | Последовательное переключение кол-ва «огоньков» |

# Основные требования

|  |  |
| --- | --- |
| Входы | Три кнопки соответствующие заявленным функциям |
| Выходы | Линия ПВВ В к которой подключены светодиоды |
| Функции | При отсутствии ввода «гирлянда» работает в стандартном режиме «бегущие огоньки», с минимальной скоростью и одним «огоньком»  При нажатии кнопки «режим» происходит изменение режима движения на следующий в списке (порядок бегущие, разбегающиеся, сталкивающиеся)  При нажатии кнопки «скорость» происходит изменение скорости движения огоньков на следующую  При нажатии кнопки «Кол-во» происходит изменение кол-ва огоньков  При переборе всех значений, перебор начинается сначала.  После изменения параметров их применение произойдет после завершения нынешнего цикла(полностью завершится нынешний режим движения) |
| Особенности | Отсутствуют |
| Питание | Питание от сети переменного тока через стандартный блок питания (прим. USB-адаптер) |
| Размеры и вес | Достаточно маленькие, чтобы использовать на рабочем столе, маленькой тумбе и т.п |
| Стоимость производства | Стоимость отладочной платы STM32F103C8 составляет 13 рублей. Стоимость 1 светодиода составляет 1 рубль. Сборка и тестирование 5 рублей. Таким образом стоимость изделия должна составить не более 26 рублей |

# Схемы и алгоритм работы

* Для настройки работы портов PORTA, PORTВ используется регистр RCC\_APB2ENR (APB2 peripheral clock enable register).
* Для настройки высокого и низкого уровня на линии ПВВ В используется регистр GPIOB\_ODR
* Для настройки внешних прерываний с линий PA0-PA9 используются регистры AFIO\_EXTICR1 (External interrupt configuration register 1), AFIO\_EXTICR2 (External interrupt configuration register 2), AFIO\_EXTICR3 (External interrupt configuration register 3).




Рис 3. Диаграмма состояний системы

При поступлении внешнего сигнала (ввод с клавиатуры) система переходит в состояние изменений конфигурации, в котором происходит изменение одного из 3-х основных параметров системы: Режима движения, скорости или кол-ва огоньков. После завершения вывода сигнала система автоматически переходит в состояние работы с линией ПВВ.

Рассмотрим работу системы на обобщенной диаграмме последовательности взаимодействия:




Рис 4. Диаграмма последовательности взаимодействия

Выводы по диаграмме:

1. Используются прерывания для инициализации обработки нажатия кнопок. Каждая кнопка присоединена к соответствующей линии PA0-PA2. Система прерываний микроконтроллера STM32F103C8 позволяет адресовать до 2 прерываний от входных линий, что позволит создать прерывание для каждой кнопки.
2. Необходима задерживающая функция. Некоторая функция, которая будет занимать микроконтроллер на определенное время, для того, чтобы глаз наблюдателя за гирляндой успевал заметить изменения движения огоньков.

# ВОТ ТУТ ДУХОТА С КОДОМ И КНОПКАМИ

# Заключение

В результате выполнения данного проекта было осуществлено проектирование устройства на базе микроконтроллера. Были получены навыки в области архитектуры и программного обеспечения встроенных систем, а так же знания о структуре, функциях и основах программирования микроконтроллеров, позволяющих решать вопросы анализа функционирования программного обеспечения встраиваемых систем

# Список использованной литературы

1. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений: учебное пособие

/ А.Е. Васильев; С.-Петербургский государственный политехнический ун-т. - СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2003. - 211 с.

1. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors. Third Edition. Joseph Yiu. ARM Ltd., Cambridge, UK. [электронный ресурс] // URL: https://www.pdfdrive.com/the-definitive-guide-to-arm-cortex-m3-and-cortex-m4- processors-e187111520.html (дата обращения 12.05.2020).
2. Джозеф Ю. Ядро Cortex-M3 компании ARM. Полное руководство. 2012. ISBN: 978- 5-94120-243-0. [электронный ресурс] // URL: https://b- ok.xyz/book/2373589/b5c3ad (дата обращения 12.05.2020).
3. RM0008. Reference manual STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced Arm®-based 32-bit MCUs [электронный ресурс] // URL:

https://www.st.com/resource/en/reference\_manual/cd00171190-stm32f101xx- stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-armbased- 32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата обращения 12.05.2020).

1. Datasheet STM32F103x8 STM32F103xB Medium-density performance line ARM®- based 32-bit MCU with 64 or 128 KB Flash, USB, CAN, 7 timers, 2 ADCs, 9 com.

Interfaces. [электронный ресурс] // URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf (дата обращения 12.05.2020).

1. Мартин М. Инсайдерское руководство по STM32 [электронный ресурс] // URL: https://istarik.ru/file/STM32.pdf (дата обращения 12.05.2020).